(footprint "QFP50P700X700X160-48N"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -2.07815 -5.89397 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "46ae5658-0a4c-4c18-bbf9-436f3efd9425")
		(effects
			(font
				(size 1.001528 1.001528)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "QFP50P700X700X160-48N"
		(at 8.092975 5.870745 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "44ff5f9e-c42e-4b8f-a7e9-79ca3a1fcb90")
		(effects
			(font
				(size 1.000984 1.000984)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "d28bf8ec-077b-4c7d-965a-4818abb35b8d")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "b40c949c-797a-44c9-bb09-88bfc99eb9ec")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -3.5 -3.5)
		(end -3.5 -3.2)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a6432452-555e-4ba4-8524-f9be7784b8b0")
	)
	(fp_line
		(start -3.5 3.2)
		(end -3.5 3.5)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "aa0694bb-0534-4a7d-806a-ffbf814ad5f1")
	)
	(fp_line
		(start -3.5 3.5)
		(end -3.2 3.5)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a8a88b5f-f25c-42bc-b675-2b92ce029c90")
	)
	(fp_line
		(start -3.2 -3.5)
		(end -3.5 -3.5)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "126926fe-9f02-4ecd-8039-8ec1ee58f3a5")
	)
	(fp_line
		(start 3.2 3.5)
		(end 3.5 3.5)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "7a40c718-d700-4f78-b7bf-c20da1889a71")
	)
	(fp_line
		(start 3.5 -3.5)
		(end 3.2 -3.5)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c885c995-16e3-4f10-b432-879443dcecc8")
	)
	(fp_line
		(start 3.5 -3.2)
		(end 3.5 -3.5)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "8b260c12-aecb-4f8c-85ba-2aaf35381f41")
	)
	(fp_line
		(start 3.5 3.5)
		(end 3.5 3.2)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a8b70289-be24-41de-a68f-1d4d1317c688")
	)
	(fp_circle
		(center -3.7 -3.7)
		(end -3.637197 -3.7)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "491fa65f-f8e9-43c8-96db-c92b25a86e03")
	)
	(fp_circle
		(center -2.7 -2.6)
		(end -2.383775 -2.6)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "bef01fb9-a78e-4ec9-aca4-c64bfa79070d")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy -4 -4) (xy -3.5 -4) (xy -3.5 -5.3) (xy 3.5 -5.3) (xy 3.5 -4) (xy 4 -4) (xy 4 -3.5) (xy 5.3 -3.5)
			(xy 5.3 3.5) (xy 4 3.5) (xy 4 4) (xy 3.5 4) (xy 3.5 5.3) (xy -3.5 5.3) (xy -3.5 4) (xy -4 4) (xy -4 3.5)
			(xy -5.3 3.5) (xy -5.3 -3.5) (xy -4 -3.5)
		)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "b31438a3-e6dd-454c-bde5-31281ce2d1a0")
	)
	(fp_line
		(start -3.5 -3.5)
		(end 3.5 -3.5)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "0c14df8b-033f-4f93-8b80-f24014e51930")
	)
	(fp_line
		(start -3.5 3.5)
		(end -3.5 -3.5)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "fcd244a3-4447-4cc8-9231-6144f881e9f8")
	)
	(fp_line
		(start 3.5 -3.5)
		(end 3.5 3.5)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "5a1a7ebb-3a36-4614-bb74-4ca14da0117c")
	)
	(fp_line
		(start 3.5 3.5)
		(end -3.5 3.5)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "7a01988b-eef3-44e0-acaf-8c5f1c7766a7")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -4.18 -2.75)
		(size 1.56 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "9c759999-ce3d-4076-92fa-01bcdbee382f")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -4.18 -2.25)
		(size 1.56 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "8b3ace4e-abe0-405d-a8f0-5991e9011493")
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -4.18 -1.75)
		(size 1.56 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "e61d98c4-bb79-4c58-9971-5a07b5575683")
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at -4.18 -1.25)
		(size 1.56 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "dad129a3-5cd6-46a7-81a6-3798a62a200d")
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at -4.18 -0.75)
		(size 1.56 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "a710f8c4-8a64-43e5-ab99-e4785eeeb2a1")
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at -4.18 -0.25)
		(size 1.56 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "15974847-bfca-404b-85e6-be169160d0c0")
	)
	(pad "7" smd roundrect
		(at -4.18 0.25)
		(size 1.56 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "b6f880aa-e73c-49f8-a1aa-7169379b97a5")
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at -4.18 0.75)
		(size 1.56 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "4abfc3c9-d540-4e32-bb3f-975aac0f9318")
	)
	(pad "9" smd roundrect
		(at -4.18 1.25)
		(size 1.56 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "10515081-bc95-46b0-b99a-82a67b015976")
	)
	(pad "10" smd roundrect
		(at -4.18 1.75)
		(size 1.56 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "02575c3e-64cc-4e21-a492-718aa6501c67")
	)
	(pad "11" smd roundrect
		(at -4.18 2.25)
		(size 1.56 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "378abbf0-f4f3-4376-bf41-92cb76d1ac31")
	)
	(pad "12" smd roundrect
		(at -4.18 2.75)
		(size 1.56 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "b01a1e59-fb6c-4bbb-be93-9e07bc24f77a")
	)
	(pad "13" smd roundrect
		(at -2.75 4.18)
		(size 0.3 1.56)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "d7e0f374-96bf-4615-a624-0d46c862db8f")
	)
	(pad "14" smd roundrect
		(at -2.25 4.18)
		(size 0.3 1.56)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "445084ba-c290-4710-8354-3d9d4445ca65")
	)
	(pad "15" smd roundrect
		(at -1.75 4.18)
		(size 0.3 1.56)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "50cf7c44-40f4-4bbe-a625-64d5a1e73645")
	)
	(pad "16" smd roundrect
		(at -1.25 4.18)
		(size 0.3 1.56)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "5d0d12b6-8c7b-46b7-8b2d-ac8c779f1b20")
	)
	(pad "17" smd roundrect
		(at -0.75 4.18)
		(size 0.3 1.56)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "9a87a0d1-a610-4b49-a3bd-9e84a8c8f9a6")
	)
	(pad "18" smd roundrect
		(at -0.25 4.18)
		(size 0.3 1.56)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "f639bf1a-0117-49a4-add4-4a34a10d4c18")
	)
	(pad "19" smd roundrect
		(at 0.25 4.18)
		(size 0.3 1.56)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "5acc1038-ba51-488a-915d-172b684a62e3")
	)
	(pad "20" smd roundrect
		(at 0.75 4.18)
		(size 0.3 1.56)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "92021fe9-381b-44f8-9cda-0a7d642794e2")
	)
	(pad "21" smd roundrect
		(at 1.25 4.18)
		(size 0.3 1.56)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "b5335ae5-fc58-40c3-b269-7fef6a80ca05")
	)
	(pad "22" smd roundrect
		(at 1.75 4.18)
		(size 0.3 1.56)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "7a7bd70f-8094-499b-bea6-8a43476bd40c")
	)
	(pad "23" smd roundrect
		(at 2.25 4.18)
		(size 0.3 1.56)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "e386b216-b323-4a40-be6d-eadf291f2ca7")
	)
	(pad "24" smd roundrect
		(at 2.75 4.18)
		(size 0.3 1.56)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "aa752f39-7548-42b9-9084-205f63ae4946")
	)
	(pad "25" smd roundrect
		(at 4.18 2.75)
		(size 1.56 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "e14ce5f3-96a4-4cb3-b47e-b00cd1e4b088")
	)
	(pad "26" smd roundrect
		(at 4.18 2.25)
		(size 1.56 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "3bb84e13-cbf7-4617-8311-d5ae42736f09")
	)
	(pad "27" smd roundrect
		(at 4.18 1.75)
		(size 1.56 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "ecaa2861-9091-4c26-81e5-1e34cca7a54c")
	)
	(pad "28" smd roundrect
		(at 4.18 1.25)
		(size 1.56 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "091e3523-7498-4ddf-b59a-bf9b81818f5c")
	)
	(pad "29" smd roundrect
		(at 4.18 0.75)
		(size 1.56 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "44b41c94-4487-4944-99ab-88bf8ca0a2c1")
	)
	(pad "30" smd roundrect
		(at 4.18 0.25)
		(size 1.56 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "5fbbcb2a-caf0-49b8-b17b-4313270e7727")
	)
	(pad "31" smd roundrect
		(at 4.18 -0.25)
		(size 1.56 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "362aad7f-2637-46f5-8cc6-d100c3e48d7a")
	)
	(pad "32" smd roundrect
		(at 4.18 -0.75)
		(size 1.56 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "e5e5e6c9-e7ff-4b36-a495-e1cd2bc2b64f")
	)
	(pad "33" smd roundrect
		(at 4.18 -1.25)
		(size 1.56 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "acfc786d-7f64-4582-a64e-6ea886ee58c7")
	)
	(pad "34" smd roundrect
		(at 4.18 -1.75)
		(size 1.56 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "525ec076-58d8-4f24-9c08-b2ce4255744a")
	)
	(pad "35" smd roundrect
		(at 4.18 -2.25)
		(size 1.56 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "1086d64a-841a-4419-8d76-a5a4d2c14c83")
	)
	(pad "36" smd roundrect
		(at 4.18 -2.75)
		(size 1.56 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "7faacbd7-d521-487c-be87-e3ca256333ba")
	)
	(pad "37" smd roundrect
		(at 2.75 -4.18)
		(size 0.3 1.56)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "b320eca6-ed08-4a26-853c-e5d1ba8371cd")
	)
	(pad "38" smd roundrect
		(at 2.25 -4.18)
		(size 0.3 1.56)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "a45f23e2-46ea-4789-925e-fd8151e1cee5")
	)
	(pad "39" smd roundrect
		(at 1.75 -4.18)
		(size 0.3 1.56)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "0ded4e60-0380-4b0d-abcc-f010096dff01")
	)
	(pad "40" smd roundrect
		(at 1.25 -4.18)
		(size 0.3 1.56)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "21c59049-355f-4912-afa8-9f02a067435f")
	)
	(pad "41" smd roundrect
		(at 0.75 -4.18)
		(size 0.3 1.56)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "90dbb1c2-fef3-4eed-b14b-661412c71199")
	)
	(pad "42" smd roundrect
		(at 0.25 -4.18)
		(size 0.3 1.56)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "97768fc7-6023-4971-9b67-fefe798f46f3")
	)
	(pad "43" smd roundrect
		(at -0.25 -4.18)
		(size 0.3 1.56)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "9829a6c4-3bf7-458b-ba2b-20a1ef6213e4")
	)
	(pad "44" smd roundrect
		(at -0.75 -4.18)
		(size 0.3 1.56)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "e9493d2f-dc1b-4f56-8a3c-3e7277e88738")
	)
	(pad "45" smd roundrect
		(at -1.25 -4.18)
		(size 0.3 1.56)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "9c0a440f-e57d-43ea-bb14-deed266005e5")
	)
	(pad "46" smd roundrect
		(at -1.75 -4.18)
		(size 0.3 1.56)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "e073865d-498e-4c80-b7d5-0d51f9d73e42")
	)
	(pad "47" smd roundrect
		(at -2.25 -4.18)
		(size 0.3 1.56)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "1731bd59-469b-4f02-89c0-90659edb5a83")
	)
	(pad "48" smd roundrect
		(at -2.75 -4.18)
		(size 0.3 1.56)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.35)
		(solder_mask_margin 0.05)
		(uuid "f7d9a3fe-7da1-440b-9afb-a08581a0663b")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${KIPRJMOD}/lib/STM32F042C6T6/LQFP48-7x7mm.step"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
